Author: Dra Manuelia

UIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
DEPARTAMENTO DE RIEGO Y DRENAJE
Laboratorio de Hidráulica
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Leer su practica, si al realizar el procedimiento no entiende pregunte al maestro o al responsable
No oler directamente substancias químicas, abaníquela con sus manos
No trabaje con fuego cerca de substancias inflamables
Cerciórese que el material a utilizar este limpio
Cerrar herméticamente frascos y recipientes que contengan substancias químicas
Etiquete frascos o matraces póngales fecha
En caso de lavar material con solventes utilice guantes industriales de látex
Utilice guantes de asbesto, en caso necesario
Confirme que las llaves del gas y del agua estén bien cerradas
Utilice calzado antiderrapante